EnerCAD-Free
------------

Instructions pour Windows:

1. Téléchargez le dossier compressé (ZIP) depuis l'adresse Téléchargement WINDOWS: http://localhost/enercad-free.ch/download/2019/windows/ecad-free-win.zip (64 bits, env. 150MB) sur votre ordinateur.
2. Décompressez le dossier téléchargé vers un emplacement approprié.
3. Ouvrez le dossier décompressé.
4. Exécutez EnerCAD-free en double-cliquant le fichier ecad-free.exe.
5. Pour plus de commodité, créez un raccourci vers le programme. 

Instructions pour MacOS et systèmes UNIX:

1.	Téléchargez le dossier compressé (ZIP) depuis l'adresse http://localhost/enercad-free.ch/download/2019/others/ecad-free-macos-linux.zip sur votre ordinateur.
2.	Décompressez le dossier téléchargé vers un emplacement approprié.
3.	Ouvrez le dossier décompressé.
4a.	Exécutez EnerCAD-free en double-cliquant le fichier ecad-free.jar ou
4b.	Ouvrez une console ou terminal et executer la commande: java -jar ecad-free.jar
5.	Pour plus de commodité créez un lien du programme.
